
 PARAMETER VERSION = 2.2.0


BEGIN OS
 PARAMETER OS_NAME = standalone
 PARAMETER OS_VER = 3.01.a
 PARAMETER PROC_INSTANCE = microblaze_0
 PARAMETER STDIN = rs232
 PARAMETER STDOUT = rs232
END


BEGIN PROCESSOR
 PARAMETER DRIVER_NAME = cpu
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.13.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = microblaze_0
END


BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = bram
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = dlmb_cntlr
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = bram
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = ilmb_cntlr
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = intc
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.02.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = int_control_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = uartlite
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = mdm_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = uartlite
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = rs232
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = tmrctr
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.03.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = timer
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = switches
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a
 PARAMETER HW_INSTANCE = led7seg
END


